|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **Ауырғазы районы муниципаль районының Таштамак ауыл советы ауыл биләмәhе Хакимиәте**  **453495, Ауырғазы районы, Таштамак ауылы** |  | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**  **Администрация сельского поселения Таштамакский сельсовет муниципального района Аургазинский район**  **453496, Аургазинский район, д.Таштамак,**  **т. 2-72-24** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.12.2018 г. № 39

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения**

**на территории сельского поселения Таштамакского сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан**

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения на территории сельского поселения Таштамакского сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан (приложение №1).

2. Настоящее постановление обнародовать в здании администрации

сельского поселения и разместить на сайте  «Tashtamak.ru».

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения М.Ш.Федорова

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

сельского поселения Таштамакский сельсовет

муниципального района Аургазинский район РБ

№ 39 от «27» декабря 2018 г.

**Перечень первичных средств**

**пожаротушения на территории сельского поселения Таштамакский**

**сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.**

Населенные пункты сельского поселения с количеством усадеб не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку;

У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

На каждой территорий общего пользования должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

На каждой территорий общего пользования должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

Все помещения (комнаты, кладовые) общего пользования должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями;

На электрооборудование должно быть установлено УЗО;

Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.;

В населенных пунктах сельского поселения на стенах домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

На каждой территорий общего пользования должны быть покрывала для изоляции очага возгорания.